**Austria Email Heizungs-Wärmepumpe LWPM Inneneinheit Warmwasser**

Inneneinheit Monoblock Luft/Wasser-Wärmepumpe für Heizen und Kühlen für monoenergetischen Betrieb

**Technische Beschreibung**

Außentemperaturgeführte Heizungssteuerung ist in der Basisausstattung enthalten.

Vormontierte Komponenten in der Inneneinheit: Heizungspumpe mit PWM Funktion, Durchflußmesser, Fühler, Augleichsbehälter, automatische Entlüftung

Sicherheitseinrichtungen: Expansionsgefäß, Überdruckventil und Manometer in der Inneneinheit vormontiert

Warmwasserspeicher: 190l emailierter WW-Speicher, inkl. ACI Fremdstromanode, Backupheizstab 1,5kW, Warmwasserumschaltventil

Fabrikat AUSTRIA EMAIL

Type LWPM Inneneinheit Warmwasserspeicher

Art.Nr.: A65102

Stand 2022 \*Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten