**Austria Email Heizungs-Wärmepumpe LWPM 8**

Ausseneinheit Monoblock Luft/Wasser-Wärmepumpe für Heizen und Kühlen für monoenergetischen Betrieb

**Technische Beschreibung**

Monoblock Luft/Wasser-Wärmepumpe Ausseneinheit, bestehend aus geschlossenen und vorgefüllten Kältekreis mit großen Koaxialwärmetauscher.

Druck- und Schutzunempfindlicher Koaxialwärmetauscher in Kompaktbauweise.

Massives wetterfestes Design-Metallgehäuse.

Integrierter regelbarer Nachtmodus.

Schalleistung 54 dB(A) nach ERP-Daten.

Modulierender Inverter Betrieb für stufenlose Leistungsregelung.

Kältemittel R452B = GWP 698

Not-/Zusatzheizung für den monoenergetischen Betrieb integriert.

Sicherheitseinrichtungen: Überdruckventil vormontiert.

Heizband für Kondensatwanne vormontiert.

Versorgung / Absicherung: 400V / 3x16A

**Leistungsdaten:**

Heizleistung: ???

Heizleistung: ???

Leistungszahl: COP ???

Fabrikat AUSTRIA EMAIL

Type LWPM 8

Art.Nr.: A65202

Stand 2022 \*Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten