Art.Nr.: A65205

Austria Email Heizungs-Wärmepumpe LWPM 16

Außeneinheit Monoblock Luft/Wasser-Wärmepumpe für Heizen und Kühlen für monoenergetischen Betrieb

Type: LWPM 16

Art.Nr.: A65205

Technische Beschreibung:

Monoblock Luft/Wasser-Wärmepumpe Außeneinheit, bestehend aus geschlossenen und vorgefüllten Kältekreis mit großen Koaxialwärmetauscher.

Druck- und Schutzunempfindlicher Koaxialwärmetauscher in Kompaktbauweise

Massives wetterfestes Design-Metallgehäuse

Integrierter regelbarer Nachtmodus

Schalleistung 52 dB(A) nach ERP-Daten

Modulierender Inverter Betrieb für stufenlose Leistungsregelung.

Kältemittel R452B = GWP 698

Not-/Zusatzheizung für den monoenergetischen Betrieb integriert.

Sicherheitseinrichtungen: Überdruckventil vormontiert

Heizband für Kondensatwanne vormontiert

Versorgung / Absicherung: 400V / 3x16A

Leistungsdaten:

Heizleistung 12,8 kW bei A-7/W35

Heizleistung 7,8 kW bei A2/W35 (60% Inverter)

Leistungszahl: COP 4,33 bei A2/W35