Art.Nr.: A65205

 Austria Email Heizungs-Wärmepumpe LWPM 16

Außeneinheit Monoblock Luft/Wasser-Wärmepumpe für Heizen und Kühlen für monoenergetischen Betrieb

 Type: LWPM 16

 Art.Nr.: A65205

 Technische Beschreibung:

Monoblock Luft/Wasser-Wärmepumpe Außeneinheit, bestehend aus geschlossenen und vorgefüllten Kältekreis mit großen Koaxialwärmetauscher.

 Druck- und Schutzunempfindlicher Koaxialwärmetauscher in Kompaktbauweise

 Massives wetterfestes Design-Metallgehäuse

 Integrierter regelbarer Nachtmodus

 Schalleistung 52 dB(A) nach ERP-Daten

 Modulierender Inverter Betrieb für stufenlose Leistungsregelung.

 Kältemittel R452B = GWP 698

 Not-/Zusatzheizung für den monoenergetischen Betrieb integriert.

 Sicherheitseinrichtungen: Überdruckventil vormontiert

 Heizband für Kondensatwanne vormontiert

 Versorgung / Absicherung: 400V / 3x16A

 Leistungsdaten:

 Heizleistung 12,8 kW bei A-7/W35

 Heizleistung 7,8 kW bei A2/W35 (60% Inverter)

 Leistungszahl: COP 4,33 bei A2/W35