**Austria Email Heizungs-Wärmepumpe LWPM 11**

Ausseneinheit Monoblock Luft/Wasser-Wärmepumpe für Heizen und Kühlen für monoenergetischen Betrieb

**Technische Beschreibung**

Monoblock Luft/Wasser-Wärmepumpe Ausseneinheit, bestehend aus geschlossenen und vorgefüllten Kältekreis mit großen Koaxialwärmetauscher.

Druck- und Schutzunempfindlicher Koaxialwärmetauscher in Kompaktbauweise.

Massives wetterfestes Design-Metallgehäuse

Integrierter regelbarer Nachtmodus

Schalleistung 54 dB(A) nach ERP-Daten

Modulierender Inverter Betrieb für stufenlose Leistungsregelung.

Kältemittel R452B = GWP 698

Not-/Zusatzheizung für den monoenergetischen Betrieb integriert.

Sicherheitseinrichtungen: Überdruckventil vormontiert

Heizband für Kondensatwanne vormontiert

Versorgung / Absicherung: 400V / 3x16A

**Leistungsdaten**

Heizleistung: 8,7 kW bei A-7/W35

Heizleistung: 5,3 kW bei A2/W35 (60% Inverter)

Leistungszahl: COP 4,58 bei A2/W35

Fabrikat AUSTRIA EMAIL

Type LWPM 11

Art.Nr.: A65203

Stand 2022 \*Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten